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Présentation de la marque
IZYX est un fabricant français, concepteur de la majorité de ses produits, installé en Alsace.
La gamme de verrouillage pour l’habitat collectif, bâtiments industriels et locaux professionnels.
Une offre pensée pour faire gagner du temps à l’installateur.

Déclencheur Manuel vert
· 3 contacts
· Lumineux et sonore
· Alimentation 12-24VDC
· Réarmement en façade
· Pose applique ou semi-encastré
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Passage de câble saillie ou encastrée
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Bouton + Cadre et façade
Pose encastrée ou saillie, Braille
[image: ]
[image: ]
[image: ][image: ]
Ventouses électromagnétiques
· Pose saillie avec équerre L/Z ou encastrée
· Alimentation 12V-24V DC 
· Certifiée NF S 61-937 sécurité incendie
· LED de signalisation, Contact d’état
· Existe en version étroite 35,5mm
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Alimentation RAIL DIN
· 12VDC 1,5A ou 5A
· 24VDC 0,75A ou 2,5A
· Réglage tension de sortie
· LED D’état
· Auto-réarmement à la disparition du défaut
· Rendement 82%
Boîtier avec chargeur
Alim 12VDC 3A
Empl. Batterie 12V 7Ah
LED,contact protection
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Clavier à code RFID
· Lecteur EM 125KHz
· 2 contacts C/NO/NF 30V 2A
· IP68, 12-24VAC DC
· 999 utilisateurs
· Progr. 1-300s ou Bistable
· Alarme porte ouverte, forcée…
· Câble 2m
Gâches électrique
· A émission ou rupture de courant
· Alimentation 12VDC / 12-24V AC-DC
· Diode transil TVS intégrée
· Pose reversible droite ou gauche
· Résistance 3500 Nm
Certification :
NF S 61-937 sécurité incendie
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Smart Security Distribution
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